MANIPULER UN TABLEAU EN C

Auteur : Damien MUTI DESGROUAS

Date : 01/06/2021

Licence : libre !

Contexte : Apprentissage

Fichiers : liens éventuels

Présentation

Il est très utile de manipuler des tableaux (ou listes) en langage C (celui d'Arduino). Cela permet d'automatisation de la manipulation des données. Par exemple, si on souhaite manipuler une grille de LED, ou plusieurs servomoteurs, etc.

Références et tutoriels

Les tutoriels suivants sont très explicite sur la déclaration, l'initialisation et la manipulatioon des tableaux en C :

OpenClassrooms - Les bases : Les Tableaux | les bases sur les tableaux

OpenClassrooms -Allocation dynamique d'un tableau : Allocation dynamique d'un tableau

Développement Informatique : Pointeurs et tableaux

Câblage

Il faut connecter :

la broche 9 (COMMON) du UNL2004 à la borne (+) de l'alimentation

la broche 8 à la masse (GND), c'est à dire à la broche (-) de l'alimentation

connecter les broches de commandes de la carte (D2-D13) à l'une des entrées du UNL2004 (IN 1 - IN 7)

connecter la sortie correspondante (OUT 1 - OUT 7) à la broche destinée à recevoir la puissance électrique sur le composant choisi

Voici un exemple de câblage de d'une LED alimentée en externe :

L'alimentation de la carte s'effectue via l'alimentation externe (ici, une pile). Il faut brancher une dérivation de la broche (+) sur l'entrée Vin ou 5V de la carte.